VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT
TUTT43_2024.11
trompette en sib BB Ninob (c) 2025. Ce fichier est mis à disposition sous licence Creative Commons CC BY 4.0
PARAMETRES PHYSIQUES DE L' AIR :RHOA,P0,GAMMA,CV,ETA,TONEW,DLAMBA        
                     1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8e-5 11.7 2.4E-2
NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N
14
BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)
0
TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)
7.61E-02 4.08E-02 3.00E-02 1.86E-02 1.17E-02 1.17E-02 1.30E-02 
1.17E-02 1.30E-02 0.01 9.90E-03 3.66E-03 3.66E-03 1.00E-02 
1.70E-02 
TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)
1.20E-01 7.61E-02 4.08E-02 3.00E-02 1.86E-02 1.17E-02 1.30E-02 
1.17E-02 1.30E-02 0.0117 9.90E-03 7.80E-03 3.66E-03 3.66E-03 
1.00E-02 
TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)
1.40E-02 3.60E-02 4.30E-02 1.54E-01 2.45E-01 2.42E-01 1.50E-02 
2.86E-01 0.014999999999999986 0.229 3.00E-03 7.20E-02 2.00E-03 6.00E-03 
7.00E-03 
TEMPERATURE DE L' AIR EN HAUT ET EN BAS DE LA LIGNE (CELSIUS)
27. 20. 
TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)
1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 
1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 1.00E-05 
TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 0   0   0   0 
TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA
440.
Temperament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)
1
TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB
 5   20   11 
Table des doigtés 
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	1	1
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   ' 0.0	2	8
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	3	13
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'mi    ' 0.0	4	17
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   ' 0.0	5	20
DONNEES CONCERNANT L' EMBOUCHURE
IFLUTE FCM FCP G0   LA0   alpha E0   V0  V1 LEVRES PAREMB DECOUV
2     0. 0. 1.4e-2 1.4e-2 1. 1.e-4 0. 0. 0. 0. 0.
MREED KREED LBUCC TANDELTA
0. 0. 0.1 1. 
LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L' EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC  DDLEMB
1. 1. 1. 1. 
DONNEES CONCERNANT L' AUTO ENTRETIEN GA GB
700. 1. 
DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)
-1
COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB
1. 0. 0. 0. 0. 
