VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT
TUTT43_2024.11
 chalumeau en sib 415 bec clarinette BB Ninob (c) 2025. Ce fichier est mis à disposition sous licence Creative Commons CC BY 4.0
PARAMETRES PHYSIQUES DE L' AIR :RHOA,P0,GAMMA,CV,ETA,TONEW,DLAMBA               
 1.20400000 101400.000 1.39999998 719.000000 1.80000006E-05 11.6999998 2.40000002E-02
NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N                                           
10
BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)                             
0
TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)                                                
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.014 
0.01 
TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)                                                
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.014 
0.015 
TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)           
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6   
TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)                   
0.0663 0.0322 0.021 0.021 0.028 0.023 0.015500000000000003 0.017499999999999995 0.042 0.061 
0.025 
TEMPERATURE DE L' AIR EN HAUT ET EN BAS DE LA LIGNE (CELSIUS)                   
25.0000000 20.0000000 
TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)                           
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0 
TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)                           
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0 
TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)                        
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0 
TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)                                     
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)                                      
1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 0 
FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA                                                
 415.000000
Temperament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)                          
1
TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB
 16   16   11 
TABLE DES DOIGTES
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  do  ' 0.0	1	1
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	2	2
 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  ré  ' 0.0	3	3
 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	4	4
 0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 '  mi  ' 0.0	5	5
 0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 '  fa  ' 0.0	6	6
 0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	7	7
 0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	8	8
 0  1  0  1  0  1  1  1  1  1 'sol#  ' 0.0	9	9
 0  0  0  0  0  1  1  1  1  1 '  la  ' 0.0	10	10
 0  0  0  0  1  0  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	11	11
 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1 '  si  ' 0.0	12	12
 0  0  0  0  0  1  0  1  1  1 '  do  ' 0.0	13	13
 0  0  0  0  0  1  1  0  1  1 ' do#  ' 0.0	14	14
 0  0  0  0  0  0  1  0  1  1 '  ré  ' 0.0	15	15
 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 ' ré#  ' 0.0	16	16
DONNEES CONCERNANT L' EMBOUCHURE
IFLUTE FCM FCP G0   LA0   alpha E0   V0  V1 LEVRES PAREMB DECOUV
1     0. 0. 9.e-3 1.47e-2 1. 1.e-4 1.e10 0. 0. 0. 0.
MREED KREED LBUCC TANDELTA
1.98e-5 2000. 0.1 1. 
LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L' EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC       DDLEMB
0.1 0.1 0.1 0.1 
DONNEES CONCERNANT L' AUTO ENTRETIEN GA GB
700. 1. 
DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)
-1
COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB
1. 0. 0. 0. 0. 
